列出网卡设备及连接状态

[root@server0 ~]# nmcli device status

添加新的网卡连接

[root@server0 ~]# nmcli connection add con-name "System eth0" ifname "eth0" type ethernet

删除连接

[root@server0 ~]# nmcli connection delete “连接名”

设置网络参数：

[root@server0 ~]# nmcli connection modify "System eth0" ipv4.method manual ipv4.addresses "172.25.0.11/24 172.25.0.254" ipv4.dns 172.25.254.254 ipv4.dns-search example.com connection.autoconnect yes

（ipv4.dns dns服务器地址，ipv4.dns-search 默认搜索后缀）